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V úterý 9. října 2007 se na Ministerstvu obrany uskutečnila tisková konference, na které byly prezentovány výsledky měření americké radarové stanice, jež provedl tým českých armádních i civilních odborníků počátkem října přímo na jejím současném stanovišti na atolu Kwajalein na Marshallových ostrovech. 
Hlavním důvodem měření bylo při provozních režimech radaru prakticky a jednoznačně ověřit teoretické výpočty úrovně elektromagnetického záření v jeho okolí, které resort obrany vypracoval na základě technických parametrů poskytnutých americkou stranou. 
Jak na tiskové konferenci uvedl vedoucí týmu hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít, výsledky jasně potvrdily, že provoz radarové stanice s velkou rezervou splňuje všechny příslušné české hygienické limity a nemůže ohrozit zdraví obyvatelstva v jeho okolí. Měření se prováděla ve vzdálenostech 50 m, 100 m, 210 m, 270 m, 560 m, 931 m a 2104 m od radarové stanice. Maximální hodnota hustoty zářivého toku byla zjištěna ve vzdálenosti 100 m, kde dosahovala úrovně 7,0 W/m², přičemž průměrná hodnota zmíněného parametru v této vzdálenosti nepřekročila 4,4 W/m². Dál od radarové stanice hodnoty znatelně klesaly, od 560 m se maximální hodnoty dostaly pod úroveň 0,5 W/m². Příslušná česká hygienická norma připouští pro civilní obyvatelstvo hodnotu 10 W/m², pro obsluhu zařízení 50 W/m². Z výsledků vyplývá, že norma není překročena nikde a ve vzdálenostech nad 560 m je až 20krát nižší.

Čeští experti si rovněž prohlédli vlastní radarovou stanici a její zázemí. Zvláště se zajímali o to, zda radar nemůže vysílat hlavní paprsek pod úhlem menším než dva stupně. Obsluze to v prvé řadě neumožňují bezpečnostní prvky programového vybavení řídicího a ovládacího systému. Jak se na místě přesvědčili, je nosná konstrukce antény opatřena mohutnými ocelovými mechanickými dorazy, které její pohyb zastaví. Pokud by došlo k přemístění radaru do vojenského újezdu Brdy, vzhledem k jeho zvažované poloze na kótě 718 a zmíněným zabezpečovacím zařízením je prostě nemožné, aby hlavní paprsek někoho na zemi ozářil.
Na dnešní tiskové konferenci také zazněla informace, že plošná anténa radaru má celkem 16 896 vysílacích/přijímacích modulů, a nikoli 40 000 či dokonce 80 000 modulů, jak se někdy při různých diskusích nebo v některých sdělovacích prostředcích v Česku uvádí. Anténa jako taková je v konečné podobě, po případném přemístění stanice nedojde k žádnému zvětšování antény či jiným podobným změnám v její konstrukci. Modernizace radarové stanice by se týkala především počítačů a programového vybavení, protože zařízení funguje na Kwajaleinu od roku 1999.      

Hlavní republikový hygienik Michael Vít a hlavní hygienik Armády ČR plukovník Petr Navrátil se rovněž sešli s šéflékařem místní nemocnice Ericem Lindborgem, který zde žije již téměř 25 let a o zdejší populaci má dokonalý přehled.  Informoval je, že od uvedení radaru do provozu v roce 1999 nebyl zaznamenán ani jeden případ onemocnění nebo zdravotních potíží souvisejících s jeho provozem. V písemné formě pak bude toto memorandum zasláno na příslušná místa do ČR.
Na základě pozvání Ministerstva zahraničních věcí ČR se všech měření i následných jednání účastnila i dvojice nezávislých civilních vědeckých pracovníků – MUDr. Michal Hofer, CSc., z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a MUDr. Jiří Škopek, Ph. D., vedoucí katedry preklinických oborů Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.
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